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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на проектирование и подбор конвейерных весов
	Дата
	
	
	Контактное лицо
	

	Фирма
	
	
	Телефон
	

	Адрес
	
	
	E-mail
	



Примечание: Если у Вас возникнут вопросы по заполнению опросного листа, просим связаться с нами по телефону: +7 (34792) 4-82-66.
	Производительность:
	Скорость движения ленты, м/с
	Транспортируемый материал

	
	□т/ч
	
	
	

	Максимальная
		
	Максимальная
	
	□ Сыпучий

	Минимальная
	
	Минимальная
	
	□ Кусковатый

	Постоянная
	
	Постоянная
	
	□ Другой ______________

	Линейная плотность материала (масса материала на 1 погонный метр ленты):

	□ кг/м

	Наибольшая
	

	Наименьшая
	

	Диапазон рабочих температур:
	
	Интервал между роликоопорами конвейера, мм:
	

	Тип конвейера:
	□ Стационарный
	□ Мобильный

	Угол наклона конвейера в месте установки весов:
	□ Горизонтальный
	□ Наклонный ______  град.

	Угол наклона боковых роликов, град:
	□ 0
	□ 20
	□ 35
	□ 45
	□ Другое ___________

	Постоянна ли подача материала?
	Метод натяжения ленты:
	□ Силой тяжести
	□ Винтовой
	□ Другое________

	
	Тип подачи

	□ Да
	□ Нет
	□ Шнековая
	□ Подъемник
	□ Дробилка
	□ Вибраторная
	□ Другое________

	Подаваемое напряжение:
	□ 220VАС/50Hz
	□ 110 VАС /50Hz
	□ 127 VАС /50Hz

	Требуемые выходные данные:
                                 □ 4-20 мА                              □ Необходимость подключения к ПК
   □ Табло выносное (дублирует индикацию веса на расстояние до 1000 метров).

	Размеры материала:
	
	Коррозийность материала:
	□ Да
	□ Нет

	Исполнение весов
	Обычное
	взрывозащищенное

	Применение:
	□ Технологическое
	□ Коммерческое
	

	Доступ к конвейеру по направлению движения ленты:
	□ слева
	□ справа
	□ с двух сторон

	Стык ленты
	Наличие отбортовки конвейера
	Наличие прямого участка конвейера не менее 7 метров

	□ Клепаный
	□ Да
	□ Да

	□ Вулканизированный
	□ Нет
	□ Нет

	Длина конвейера, м.
	
	Ширина ленты, мм.
	
	Толщина ленты, мм.
	

	Тип ленты:
	

	Длина кабеля от весового терминала до датчиков на конвейере (не более 100 м, по кабельной трассе), м:
	

	Длина интерфейсного кабеля от весового терминала до дублирующего табло (не более 1000 м, по кабельной трассе), м:
	

	Длина кабеля от весового терминала до ПК (не более 1000 м, по кабельной трассе), м:
	

	Длина питающего кабеля от дублирующего табло до розетки 220VАС/50Hz (по кабельной трассе), м:
	



Размеры конвейера:
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